**Настройка роутера SNR me2-lite**

1. Подключите интернет-кабель к роутеру в разъём «WAN» **синего** цвета. Другим кабелем подключите компьютер к роутеру. Для этого один конец кабеля установите в сетевую карту ПК, другой — в любой разъём «LAN»:



* Для настройки мы рекомендуем проводное подключение, однако Вы можете подключить устройство к беспроводной сети Wi-Fi с заводскими параметрами: имя и пароль обычно указаны на стикере внизу роутера.
* При необходимости Вы можете сбросить настройки роутера до заводских длительным нажатием (±10 секунд) на кнопку [Reset] на его корпусе. Вы увидите, что он перезагрузится.
* Для настройки роутера и работы с ним Вы можете использовать приложение «SNR-CPE-Config от производителя». Скачать можно [здесь.](https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nag.snr.cpeconfig.api28)
1. Откройте веб-браузер на Вашем компьютере:



1. Введите вручную в адресной строке браузера IP-адрес маршрутизатора — чаще всего по умолчанию установлен адрес 192.168.1.1. Нажмите клавишу [Enter]:
2. В окне авторизации необходимо ввести логин и пароль от Вашего маршрутизатора. Данные указаны на наклейке с нижней стороны роутера:
* *Admin* — логин по умолчанию.
* *Admin* — пароль по умолчанию. 
1. Нажмите «Вход».
2. По умолчанию установлен английский язык — измените его на русский и нажмите «Apply»:



1. В вертикальном меню слева выберите папку «Быстрая настройка»:



1. Выберите русский язык в появившемся окне:



1. Нажмите «Далее».
2. Значения «Тип подключения WAN» выберите “**Клиент PPPoE**”:
3. Укажите **Имя пользователя** и **пароль** (логин и пароль указанные в договоре)
«МАС-адрес WAN» оставьте без изменений. 
4. Нажмите «Далее».
5. В «Настройке беспроводной сети» Указываем название и пароль (Ключевая фраза) для сети 2.4 и 5 ГГц



1. Нажмите «Далее».
2. В следующем окне оставьте значения по умолчанию и нажмите «Далее»:



1. Далее нужно указать данные для входа в WEB-интерфейс (настройки) роутера. Рекомендуем установить такие значения:



1. Нажмите «Применить». Роутер перезагрузится:



1. Если все прошло успешно, отобразится окно авторизации. Авторизовываться не нужно, проверьте работу интернета!

**Если интернет не работает, необходимо проверить все настройки, проверить правильность ввода**

На этом все настройки закончены. Приятного пользования!